1. 공연장 사용자 안전수칙

- 대공연장 2층 난간에는 안전요원 최소 2명을 공연시작 30분전부터 공연 종료까지           상시 배치한다.

- 무대나 무대 뒤에서 담배를 피우거나 술을 마시지 않는다.

- 주무대(main stage), 무대 뒤(back stage) 등 모든 작업 공간을

사용한후에는 깨끗하고 안전하게 정돈한다.

- 모든 공간에는 장애물 없이 사람이 다닐 수 있는 1m 이상의 통로 공간이                   확보되어야 한다.

- 작업장 바깥에 방치되는 무대 장치, 소품, 도구 등이 없어야 한다.

- 공연자의 안전을 위해서 무대 위에서 이루어지는 모든 무대 세트 작업이나                 조명 작업은 리허설이 시작되기 30분 전에 중단한다.

- 모든 갤러리나 작업통로는 깨끗하고 추락의 위험이 있는 물건이 없어야한다.

- 무대 상부 공간에서 사용되는 모든 도구들은 안전 체인이 체결되어 있어야                 하며, 무대장치를 올리거나 내릴 때는 반드시 무대감독의 지시가 있어야 한다.

- 전기장치나 음향장치는 반드시 담당 전문가가 설치하고 해체한다.

- 무대하부의 공간은 공연과 관련된 장치에 한하여 사용하며, 무대감독의                    승인한 경우는 예외로 한다.

- 주무대(main stage), 무대 뒤(back stage) 등에서 페인트 작업을 할 때는                  다른 장치나 시설에 묻지 않도록 천 등으로 보호한다.

- 허가를 받지 않은 장소에 들어가지 않는다.

- 사고가 발생하면 감독자에게 즉시 보고한다.

- 화염, 불꽃, 연기 등 특수효과와 관련된 사항은 관련 규정을 따른다.

- 구조물에 올라가거나 내려올 때는 반드시 사다리, 계단, 또는 난간이 있는                 안전한 수단을 이용한다.

- 공연 제작에 필수적인 부분이 아닌 한, 애완동물을 동반하지 않는다.

- 어린이들이 공연에 참여하는 경우에는 어린 배우들을 통제하는 직원이 항상                안전을 점검해야 하며, 직원은 공연과 관련된 자여야 한다.

2. 각 상황별 안전관리 요령

가. 작업 현장에서의 안전관리 의무

1) 안전 작업에서 책임의 소재와 의무를 명확히 한 후에 서로 적극적으로 협력하여 의무를 다하는 마음을 갖는다. 책임 한계를 명확히 하고 타인은 물론 주위에 피해를 주지

않도록 윤리 감각을 키운다.

2) 무리한 작업 금지와 작업장 환경의 정비는 안전관리의 필수조건이다.

3) 작업 중에는 오르내리거나, 뛰어 내리거나, 달리거나 또는 소리를 내지 않도록 하며,

움직이거나 평탄치 않은 곳에서 작업 시에는 몸을 고정된 물체에 의지할 수 있도록 하며 작업복, 작업화는 움직임에 편리한 것으로 착용한다, 특히 맨발 작업은 금지하며,

안전모와 장갑 착용이 바람직하다.

4) 무대작업은 어둠속의 작업이 많으므로 무대 전체의 상태가 파악할 수 있는

적외선 CCTV 등으로 관찰할 수 있거나, 감독자가 작업 전체의 안전을  확인할 수 있도록 한다.

5) 위험한 작업을 하는 경우는 복수로 작업하고, 서로 안전 확인을 하며, 항상 주의를 환기시켜 졸음 등 무신경한 작업을 배제한다.

6) 고립된 작업장, 천정속, 전기실, 무대지층 등의 작업에는 총체적 책임자외에

개별적인 책임자를 두고 수시로 지시, 연락 등을 취하며 안전을 확인한다.

7) 기기관리와 취급에 관해서는 선관주의 의무가 요구되며, 불량 기기의 사용은

사고의 직접적인 원인이 되므로 정품 혹은 규격품을 사용토록 한다.

8) 이동용 발판, 손잡이는 일일이 확인하여 작업 하도록 지도한다.

나. 작업 중 안전관리

1) 작업환경의 정리 정돈과, 일정 공간을 유효하게 사용하도록 한다.

2) 작업장을 떠날 때는 미완성 부분 및 설치장소의 안전을 확인하며 무단 방치로

넘어지거나 낙하방지에 주의할 것.

3) 무대철거를 장치와 함께하는 경우에는 장치에 걸린 조명, 음향기기를 먼저

철거하도록 하여 낙하로 인한 사고를 방지한다.

4) 현장에서 케이블, 코드 등은 눈에 보이게 겹치지 않게 배선하며, 안전한 통행이

확보되어야 한다.

5) 반입, 반출 때에 조명기구들의 접촉, 파손에 주의토록하며, 특히 케이블, 코드배선

때에 파손되거나, 훼손으로 인한 누전을 주의한다.

6) 물건을 이동할 때는 동선 주위에 신경을 써서 안전을 확인하며 이동한다.

길거나 부피가 큰 물체는 보조자와 함께 이동토록 한다.

7) 접착 테이프 제거시 교착한 물체의 낙하 등을 고려한다.

다. 특수 상황별 안전 관리

1) 화재예방에 관해서

가) 전기 회로의 설계, 장치 등의 설치는 시행장소에 적합하게 하고 관련규정

등을 준수한다.

나) 극장의 방화 시설(소화기, 소화전) 및 비상구 등 피난시설의 위치와 소재를 확인하고 주지시킨다.

다) 위험물, 화기류 사용은 원칙적으로 금하며, 연출 상 부득이 필요시에는 미리 공연장 총괄관리자와 관할관청(소방서)에 금지행위 해제 신청 및 승인을  받은 후 사용토록하며 승인 요건은 절대적으로 준수한다.

라) 무대에서 화재 등 긴급사태가 발생시, 발견자는 주변에 알리고 초기소화 및 진압에 임한다.

마) 초기 소화는 조명을 밝히고 소화 작업을 신속하게 행한다.

바) 각종 막류, 깔개 천, 합판, 장치 등 무대세트는 방염처리 한다.

사) 공연장내는 금연, 금주를 하며 적발 시는 즉시 퇴거 조치한다.

아) 특히 연출상 흡연 또는 불을 사용하는 경우에는 화기 책임자를 정해 관리하며,

사용 후는 안전 확인을 한다.

2) 추락사고 방지

가) 무대기계(오케스트라 피트)의 사용에 대해서 사전 회의에서 논의 되어야하며,

운전 중에는 이동치 않는다.

나) 무대기계의 운전 중에 틈이 생기거나 벌어진 부분에 대해서는 철저한 주의를 요하며 현장관리자를 두어 감시토록하며 서로가 주의를 환기시켜 추락방지에 노력한다.

다) 천정, 트러스, 갤러리 등의 작업을 할 때 출입구의 개폐 유무를 확인하고 작업에

임하며 최소한 2인 이상이 동행한다.

3) 낙하물에 의한 안전사고 방지

가) 조명기 행거의 잠김나사를 확인 한다.

나) 주물행거는 부서질 우려가 있으므로 나사를 확실히 조이고, 조정을 위해

두드리는 것은 삼가한다.

다) 조명기를 매달 때는 낙하 방지용 와이어, 사슬 등으로 고정시킨다.

라) 효과기의 기기와 렌즈도 낙하 방지책을 강구하며, 렌즈를 받쳐주는 테두리의 조명기 용접 상태를 확인하며 렌즈의 핀트가 결정되면 불연성 테이프로 고정한다.

마) 조명기의 색지틀, 빛가리개 및 기기를 낙하방지용 묶는 선(바인더) 등으로

고정한다.

아) 전구, 렌즈 등의 유리파편이 낙하될 수 있으므로 파손 렌즈, 변형전구는 즉시 교환토록하며, 기구에는 금속망 등의 사용을 고려 한다.

4) 고소 작업시 안전관리

가) 높은 스탠드의 이동은 양손으로 한다.

나) 높은 곳에서 작업할 때는 안전밸트, 헬멧의 착용하며, 자신의 몸에 대한  안전을

확인하고 움직이며, 무리하게 시키지 않고, 하지 않는다.

다) 브릿지, 트러스, 천정 등의 높은 곳에서 작업하는 경우, 필요 공구만을 휴대하고,

완료시에는 공구 등 남기는 물건이 없도록 한다.

라) 책임자는 작업 중 전체를 장악할 수 있는 장소에서 지시하며, 누가 보아도

안전하다고 생각되는 작업을 하도록 한다.

마) 트러스 배튼, 조명용 브리지에 타는 경우는 극장 관리자와 충분한 협의를  갖고 안전대책에 만전을 기하며 감시자를 둔다.

5) 배튼(무대장치걸이봉, 조명봉)의 안전 관리

가) 극장 배튼 등에 물건을 다는 작업의 경우 관리자와 중량제한 수칙을 확인한다.

다) 어쩔 수 없이 생긴 불균형으로 생긴 느슨해진 밧줄에 대해 작업자 전원에게

주지시키고 로프를 꼬아서 스토퍼(잠금장치)를 잠그고 끈 등으로 2개소

이상 묶는다.

라) 승강때에는 배튼, 트러스의 안전확인을 하는 감시자와 조작반(무대기계실)과의

연락이 완전하도록 한다.

바) 출연자, 관객 등이 있는 장소에서의 승강 작업은 세심한 주의를 기울이며,

반드시 감시자를 둔다.

사) 배튼은 내려진 상태에서 균형을 잡더라도 작업 중에 조명기의 유부착의 상태에서 불균형이 일어날 수 있으므로 스토퍼(잠금장치)는 반드시 잠그도록 한다.

아) 전동 승강배튼의 작업중에는 급제동이 될 수 있도록 조치한다.

6) 조명기기 전기 위험

가) 막, 장식품류 등에 조명기 등의 접촉 및 장시간 집광되지 않는지, 특히 작업과 연습 때에도 주의할 것.

나) 작업, 연습, 공연시의 장치 등의 전환때 조명기구와의 접촉여부를 확인하며 망사막, 장치물의 사용에는 충분한 주의를 요한다.

다) 무대에서 사용하는 기구 코드, 연장 코드는 정격품의 캡타이어 케이블을

사용해야 한다.

라) 사용기구 용량과 사용 코드와의 허용전류의 확인하며, 긴 케이블을 사용할

경우 용량에 맞는 케이블을 사용한다.

마) 무대 콘센트에서 전원으로 사용하는 보면대등, 장식전구등 용량이 적지 않은

부하에는 적합한 용량의 과전류 차단기를 전원 근처에 설치한다.

바) 사용중의 콘넥터, 연결부분의 발열 및 코드의 발열에 주의한다.

사) 장식전구에 대해서는 열이 있음을 인식, 취급에 주의한다.

아) 케이블을 연결하는 경우 접촉저항을 충분히 낮추고 절연 테이프를 사용하여 누전을 방지한다.

자) 분기코드 사용은 절대로 피하고 분기기구를 사용한다.

차) 무대의 포켓은 출입이 많으므로 무대 위에 조명기를 놓는 경우 최소한의 공간을 사용하며, 스탠드 공간에서 경사로 넘어지고 사고방지를 위해 수직이 되도록 적절한 길이의 코드를 사용한다

7) 무대기계 설비의 안전운전 대책

가) 기계 발생음이 불규칙적이고 고음 등 불량음 등 청각적 검측 동작시 부하측의 균형이 맞지 않고 다른 조물설비에 간섭 여부등 시각적 검측, 설비의 절연

상태 불량시에는 냄새를 발생시킨 후각적 검측, 구동설비에 전기적인 사항의

불량으로 1회이상의 오동작 상태를 확인하는 육감적 검측방법 으로 사고 발생

요인을 사전에 감지하고 확인한다.

나) 기계설비에 대한 메뉴얼을 작성하여 오동작을 방지하도록 한다.

다) 기계설비의 점검 리스트를 작성하여 1일 1회 정도 직접 육안을

확인하도록 한다.

라) 돌발사고시 운영자 및 조작자의 위기상황 대처 능력을 키운다.

마) 사용 연한을 초과한 노후 설비는 즉각적인 교체토록 한다.

3.공연시 단계별 행동요령

1) 관객 입장시

가) 초기 관객통제에 실패하게 되면 차후 통제하기는 사실상 어려움이 있으므로

관객관리에 만전을 기한다.

나) 입장은 가능한 천천히 하며 관객이 절대 뛰지 못하도록 한다.

다) 일정 출입문에 혼잡사태가 발생하지 않도록 분산 출입을 유도 한다.

라) 공연장 내의 위험물 반입을 차단한다.

2) 공연 진행시

가) 공연 시 좌석에 앉아있는 관객들은 유동이 없도록 유도한다.

나) 무대 앞에 서서 관람할 경우 하는 관중들은 통제선 경계를 확실히 구분해주고

흥분하여 소요를 일으키는 현상을 막는다.

다) 관객들이 출연자 대기실로 접근하는 것을 금지한다.

라) 별도의 출연자 이동로를 확보한다.

마) 출연자 분장실 및 무대에서의 싸인 요구, 꽃다발 증정 등 열성팬 등을

차단한다.

3) 퇴장시

가) 무대

- 공연․행사가 종료된 후에도 인기 연예인들이 차량을 타고 나가는 모습을 보기

위하여 주위는 인산인해를 이룰 수 있다. 주차장 입구까지의 동선을 미리

확보한다.

- 출연자가 안전하게 퇴장할 때까지 이동통로를 확보한다.

- 신속하게 차량이 빠져 나갈 수 있도록 교통정리를 한다.

나) 객석

- 공연․행사 후 관객들이 퇴장할 때 입장시보다 짧은 시간에 많은 관객이 몰리기

때문에 모든 출입구를 개방하여 관객의 퇴장을 돕는다.

- 해산 과정에서, 일부 과열 관객들의 돌출행동에 대비한다.

4) 사고발생 시

- 비상연락 및 응급조치 후 의료기간 이송

- 관객이 동요하지 않도록 안내방송을 하고, 피난유도등을 통하여 관객을 유도시킨다.

- 안전사고 방지를 위하여 경찰 및 소방관서에 협조요청하고 안전하게 대처한다.

- 2차 재난에 대한 안전대책을 강구한다.

4.공연장 화재시 조치사항

가. 무대 이외 장소의 화재 시 조치 절차

1) 경보가 울린다.

2) 무대감독은 어느 지역의 경보가 울렸으며 어떤 경로로 대피할 것인지 판단한다.

3) 무대감독은 배우들이 무대에서 내려가도록 하고, 조명감독과 음향감독에게 알린다.

4) 조명감독은 객석조명을 켜고, 음향감독은 예비 및 대피에 대한 안내방송을 한다.

5) 객석담당자는 무대감독에게 연락하여 현재 상황과 적절한 대피 경로를 알려준다.

6) 객석담당자는 안내자에게 통보하여 대피상황을 시작한다.

7) 무대감독과 객석담당자는 모든 출연자, 관객, 직원들이 무대와 출연자대기실, 객석에서

안전하게 대피하였는지 마지막으로 확인 후 대피한다.

8) 전기관련 담당자는 무대등과 조명보드, 전기장비를 끄고 대피한다.

9) 대피 장소에 도착하면 무대감독은 모든 출연자의 인원을 확인하고 실종자가 있다면 소방서에     신고한다.

나. 무대 화재 시 조치 절차

1) 무대감독은 상황판단 후 경보조치 우선 모든 배우들을 무대에서 내려오게 하며, 직원들과

협조하여 경보조치 및 안전하게 화재를 초기 진압한다.

2) 무대감독은 직원들과 배우들에게 현재 상황을 알리고 대피할 준비를 지시하며,

조명감독에게 조명을 켤 것을 지시하고 음향감독에게 안내방송을 지시한다. 안내방송은

관객등에게 3번 방송 한다

3) 무대감독은 시설담당자에게 현재 상황을 알린다.

4) 만일 화재를 안전하게 진화하기 어려울 경우, 화재 경보를 작동시키고 음향감독에게

대피방송을 지시 후 대피한다.

5) 대피 방송 후 객석담당자는 관객을 안전하게 대피시킨다.

6) 전기담당자는 무대조명과 조명보드 등의 전기장비를 끄고 대피한다.

7) 대피 장소에 도착하면 무대감독은 모든 출연자의 인원을 확인하고 실종자가 있다면

소방서에 신고한다.

공 연 명
공연일시
기 관 명
성 명

5.공연개요

	대관자	안전관리 담당자	안전총괄 책임자
결재